故障类型： 图片服务器宕机

故障描述： 网站图片打不开，图片不能上传

预计影响时间：2分钟

图片服务器架构图：

（keepalived漂移虚拟公网内网IP）

备图片服务器  
ip:115.231.1 6.38

主图片服务器  
ip:115.231.1 6.42

两个storage服务器互相指定tracker

公网IP：115.231.16.42 内网IP：192.168.250.15

处理方法：

1. 通过cacti+nagios监控发现图片服务器宕机。

2. 马上上备用图片服务器确认公私网两个VIP是否飘移到（利用keepalive技术）备用服务器上，如果漂移过来，可以使线上服务不受影响（影响时间<1分钟）

3. 如果VIP未漂移到备用图片服务器，进行域名（image.ju53.com）切换到公网115.231.16.38，代码更改连接为私网IP 192.168.250.5（影响时间<2分钟）

4.恢复方法，

启动挂掉的服务器，系统正常情况下，查看traker状态，看是否正常连接到tracker，正常连接上会自动同步所有的图片，如果不能正确连接到tracker调用相应的日志信息，具体解决