故障类型： 服务器系统只读

故障描述： 部分用户网站打不开，图片不能上传

预计影响时间：2分钟

处理步骤：

1. 首先判定是哪台业务服务器出现只读现象，判定好后立即把上面的业务全部停掉，图片，数据库，代理服务器进行切换处理，web服务器自动会被nginx剔除，但为了保险，手动到代理服务器将这台服务器剔除。
2. 恢复

方法1：

1. mount:用于查看哪个模块输入只读，一般显示为/dev/nb1 on /EarthView/RAW type ext3 (ro)（变为只读了）
2. 如果发现有ro，就重新mount，或者umount以后再remount
3. 出现“device is busy”利用fuser查看那个用户或者程序正在使用，然后重新mount即可。

方法2：

a.备份服务器上面的有用数据,重启服务器。